滁州市一院北区

门诊钢构屋顶隔热棚安装招标要求

 一、施工材质要求：

1、50\*100mm热处理镀锌方管，厚度国标2.5mm。

2、40\*60mm热处理镀锌方管，厚度国标2.5mm。

3、5\*50mm热处理镀锌角块。

1. 彩钢瓦楞板约450㎡，厚度国标0.6mm。

采用国标10\*10的镀锌螺栓固定彩钢瓦屋面，加防水垫片。

二、要求：

本次招标项目因施工屋顶为钢结构屋面，不允许在屋面固定支撑管，与屋面接触处焊接整体屋面方管龙骨架固定在四面女儿墙上，立柱支撑管焊接固定在龙骨架上，彩钢瓦楞板屋面应充分考虑防风、防雨、防锈、防腐蚀等情况，投标单位所提供镀锌方管必须是热处理镀锌方管防锈、防腐蚀。所选用材料厚度规格必须满足招标要求。屋顶北侧设一气楼通风口。屋顶空调外机处做升高处理以考虑便于日后维修，此处应充分考虑处理防止雨水灌入屋面。与屋面女儿墙、调度中心楼面、北楼及外挂电梯连接处做好防水处理不得渗漏。彩钢瓦颜色需要院方确认后才可施工。投标单位需自行到北区门诊钢构屋顶现场勘察、测量。投标需投单价和总价，报价时应自行考虑一切风险因素及施工难度。

三、投标总价含垂直运输费和二次搬运费。