附件2：

北区外墙乳胶漆维修要求

因创建需要，现对我院北区加速器、行政楼、锅炉房、食堂、南楼局部5层等处外墙进行乳胶漆重新粉刷，初步测算面积约1800平米，最高限价8.5万元（按1800平米报价）。

施工要求：1、墙面起皮、起鼓处必须铲除。

1. 局部空鼓部分必须铺玻纤网格布在批外墙腻子，刷乳胶漆。
2. 外墙采用立邦牌外墙弹性乳胶漆。

报单价、总价最终以实际审计面积结算为准，报价包含税金、脚手架、材料、为完成施工所采取的组织措施等所有费用。

备注：自行勘察现场，应充分考虑粉刷面积及南楼局部五层高空作业等一切因素。

总务科