空气压力治疗仪技术参数

1. \*原装进口。

2．操作简单，节省护士工作量。

3．可悬挂床头、体积小巧，方便携带转移。

4．\*一台主机可分别连接使用足套（腔数为4腔）和分节套筒，满足不同种类病人需要。

5．\*梯度压力，防止静脉逆流，保护静脉瓣膜不受损伤，增加静脉血回流量。

6．连续加压，有效促使下肢血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平。

7. 可根据不同患者，提供多种治疗模式。

8. \*可同时治疗两个肢体。

9． 治疗时间0～30分钟可调。

10．\*产品获得CE、ISO9001、ISO13485安全认证。

11．压力范围：50-240mmHg。

12．\*医疗器械注册证能体现促进并改善血液循环功能。