**产品技术参数**

1、应用范围广, 可满足各种科室的灌注要求（妇科、泌尿外科、腔镜手术、关节手术、脑外科等）；

2、\*安全分类I类BF型；

3、电源～220V 50Hz；

4、液晶屏显示，可显示各种功能数据（实际流量、实际压力等）；

5、\*压力可以根据需要调节设定，压力设定范围75～600mmHg；

6、\*流量可以根据需要调节设定，流量设定范围100ml～1000ml/min；

7、管路可高温高压和低温等离子消毒；

8、电机采用国际知名品牌，噪音低，运行稳定；

9、采用挤压式的供水方式；

10、连续运行方式；

11、噪声≤70dB(A）。