关节镜技术参数

总体要求：进口品牌，与南区急诊手术室史赛克主机兼容使用。

1、30°4.0mm 关节镜, 最大插入部宽度4.0mm，可高温高压消毒

2、仰视角30 º

3、视场角105 º

4、工作长度：≥140mm

5、光传输方式：标准

6、锁定装置：快速锁定

必须的配置：

1、≥5.8毫米快速锁定套管,带旋转活塞2个

2、与快速锁定套管配套的穿刺锥1个

3、与快速锁定套管配套的闭孔器1个