**附件二：南区中央空调阀门施工检修更换需求清单**

1.门诊层阀

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（个） | 施工检修更换内容 | 备注 |
| 1 | 涡轮蝶阀DN50 | 埃美柯、冠龙、良精 | 4 | 改造检修更换完成后，中标方需调试主机及系统运行，手动、电动阀门调试及自控系统适应性优化，确保系统压力等各项参数和设备运行正常，并将保温及配套设施恢复原样（如本体安装、执行器安装、保护层、保温修复、拆装引起的附近管路漏水点修复、接线检查、输入输出信号检查、阀门动作及响应度检查，自控系统参数调整等）。 |  |
| 2 | 涡轮蝶阀DN100及DN150 | 埃美柯、冠龙、良精 | 56 |

2.中央空调主机房冬夏季切换电动阀门

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（个） | 维保内容 | 备注 |
| 1 | 电动阀DN250 | 西门子SIEMENS | 12 | 改造检修更换完成后，中标方需调试主机及系统运行，手动、电动阀门调试及自控系统适应性优化，确保系统压力等各项参数和设备运行正常，并将保温及配套设施恢复原样（如本体安装、执行器安装、保护层、保温修复、拆装引起的附近管路漏水点修复、接线检查、输入输出信号检查、阀门动作及响应度检查，自控系统参数调整等）。 | **因电动阀阀体涉及与原执行器（西门子品牌）配套使用，要求阀门品牌为西门子涡轮蝶阀** |
| 2 | 电动阀DN300 | 西门子SIEMENS | 13 |

3.中央空调主机房冬夏季切换阀门电动阀

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（个） | 维保内容 | 备注 |
| 1 | 涡轮蝶阀DN250 | 埃美柯、冠龙、良精 | 4 | 改造检修更换完成后，中标方需调试主机及系统运行，手动、电动阀门调试及自控系统适应性优化，确保系统压力等各项参数和设备运行正常，并将保温及配套设施恢复原样（如本体安装、执行器安装、保护层、保温修复、拆装引起的附近管路漏水点修复、接线检查、输入输出信号检查、阀门动作及响应度检查，自控系统参数调整等）。 |  |
|  | 涡轮蝶阀DN300 | 埃美柯、冠龙、良精 | 4 |  |

**备注：**

1. **数量仅供参考，具体数量由投标人自行勘查现场确定。勘察现场联系人 汪工 电话：17856033393 座机：3526042**

**报价含：人工、主材、配件、辅材更换由中标方提供。报价中主要材料需为表中推荐品牌之一。**

1. **所有阀门中标方施工前须提供检验合格证和阀门相关检测报告。**
2. **更换SETRA西特STC系列插入水管温度传感器一件**