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1、 产品清单及要求
(1) 项目明细
1． 产品名称：新生儿除颤仪；
2． 采购数量：1台；
3． 预算价：15000元。
(2) 功能及参数要求：
1． 新生儿用除颤仪，标配监护功能、手动同步与非同步除颤、AED除颤、起搏功能。
2． 最小可调除颤能量≤1J。
3． 标配新生儿可用电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能。
4． 新生儿心率测量范围至少包含15bpm～350bpm。
5． 除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕可显示具体阻抗数值。
6． 质保期≥5年。
2、 报名材料要求
报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:
1. 产品询价响应表
按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。
2. 其他需提交材料
(1) 厂家三证，投标供应商三证；
(2) 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；
(3) 产品检验报告、说明书；
(4) 产品彩页；
(5) 其他可证明产品核心参数的材料。
3、 其他说明
我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
采购人保留对本次采购的最终解释权。
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	新生儿用除颤仪，标配监护功能、手动同步与非同步除颤、AED除颤、起搏功能。
	
	

	最小可调除颤能量≤1J。
	
	

	标配新生儿可用电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能。
	
	

	新生儿心率测量范围至少包含15bpm～350bpm。
	
	

	除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕可显示具体阻抗数值。
	
	

	质保期≥5年。
	
	



