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名称：滁州市第一人民医院新生儿便携式监护仪设备询价文件
编号：  XJSB-2026027  

2026年8月
1、 产品清单及要求
(1) 项目明细
1． 产品名称：新生儿便携式监护仪；
2． 采购数量：1台；
3． 预算价：7000元。
(2) 功能及参数要求：
1． 可连续监测新生儿病人的血氧、脉搏等生理参数。
2． 显示屏≥2.4英寸。
3． 整机重量（包含电池）≤500g。
4． 工作模式含点测和连续监护两种可选。
5． 血氧测量范围：0-100%，脉率测量范围：20-300bpm。
6． 数据存储：连续监护模式至少可存储96h数据，点测模式至少可存储4000条数据。
7． 设备设计使用年限≥10年。
8． 质保期≥3年。
2、 报名材料要求
报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:
1. 产品询价响应表
按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。
2. 其他需提交材料
(1) 厂家三证，投标供应商三证；
(2) 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；
(3) 产品注册检验报告、说明书；
(4) 产品彩页；
(5) 其他可证明产品核心参数的材料。
3、 其他说明
我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
采购人保留对本次采购的最终解释权。





















新生儿便携式监护仪 响应参数表
	询价产品
	新生儿便携式监护仪

	注册证名称
	

	规格型号
	

	单位
	

	响应报价
	

	注册证号
	

	厂家
	

	供应商名称及盖章
	

	联系方式
	

	功能及参数
	响应产品功能及参数
	响应参数位置
(填写参数在证明材料第几页）

	可连续监测新生儿病人的血氧、脉搏等生理参数。
	
	

	显示屏≥2.4英寸。
	
	

	[bookmark: _GoBack]整机重量（包含电池）≤500g。
	
	

	工作模式含点测和连续监护两种可选。
	
	

	血氧测量范围：0-100%，脉率测量范围：20-300bpm。
	
	

	数据存储：连续监护模式至少可存储96h数据，点测模式至少可存储4000条数据。
	
	

	设备设计使用年限≥10年。
	
	

	质保期≥3年。
	
	



