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名称：滁州市第一人民医院智能湿热敷治疗仪设备询价文件
编号：  XJSB-2026028  

2026年8月
1、 产品清单及要求
(1) 项目明细
1． 产品名称：智能湿热敷治疗仪；
2． 采购数量：1台；
3． 预算价：28000元。
(2) 功能及参数要求：
1． 湿热敷疗法是通过传导方式将热量和水蒸气作用于治疗部位的热疗形式，具有良好的保温和深层热疗作用。
2． 设备配备橡胶脚轮，移动时平稳安静没有噪音，结实耐用。彩色液晶触摸显示屏，实时动态显示温度。
3． 工作模式：自动模式，手动模式。自动模式：上班前预开机及自动关机；手动模式：手动设置。
4． 排液功能：具有自动和手动排液功能。
5． 加热温度设置范围及误差：加热水温温度50-99℃，容量≥85L。
6． 定时误差±10min。
7． 连续工作时间：连续工作时间≥4h。
8． 输入功率：2500VA。
9． 安全装置，双重过温度保护和低水位报警并终止加热防干烧。
10． 采用不锈钢材质和玻璃纤维绝缘材料。
11． 热敷袋改采用火山岩矿物质，至少包含钙、镁、锌、钾等元素。
12． 标配热敷袋20个。
13． 质保期≥3年。
2、 报名材料要求
报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:
1. 产品询价响应表
按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。
2. 其他需提交材料
(1) 厂家三证，投标供应商三证；
(2) 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；
(3) 产品注册检验报告、说明书；
(4) 产品彩页；
(5) 其他可证明产品核心参数的材料。
3、 其他说明
我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
采购人保留对本次采购的最终解释权。
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