**滁州市第一人民医院（南区）电梯日常维保服务招标公告**

滁州市一院（南区）电梯维保项目，欢迎符合相关资质要求、有提供服务能力的单位参与投标。鉴于医疗场所电梯维修的时效性和使用人群的特殊性，现就此项目招标做如下要求：

一、本次招标服务的电梯见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯种类 | 电梯位置 | 层站 | 规格 | 电梯载重 | 台数 | 电梯品牌 | 单台报价 | 总价 | 报价方式 |
| 垂直电梯 | A区急诊部1# | 4层4站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 | 半包 |
| A区急诊部2# | 4层4站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| A区急诊部3# | 4层4站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| A区急诊部4# | 4层4站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| B区门诊部5# | 4层4站 | 1.5m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| B区门诊部6# | 5层5站 | 1.5m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| B区门诊部7# | 4层4站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| B区门诊部8# | 4层4站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| B区门诊部9# | 4层4站 | 1.5m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| B区门诊部10# | 4层4站 | 1.5m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| 扶梯 | B区门诊部大厅 | /层/站 | /m/s | /kg | 12 | 帝森 | 　 | 　 |
| 垂直电梯 | C区住院部11# | 10层10站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| C区住院部12# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| C区住院部13# | 26层26站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| C区住院部14# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| C区住院部15# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| C区住院部16# | 26层26站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| C区住院部17# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| C区住院部18# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| C区住院部19# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| C区住院部20# | 26层26站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| C区住院部21# | 26层26站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| C区住院部22# | 24层24站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| C区住院部23# | 26层26站 | 2.0m/s | 1600kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| 杂物梯 | C区住院部 | 24层24站 | 1.5m/s | 200kg | 1 | 　 | 　 | 　 |
| C区住院部 | 6层6站 | 0.5m/s | 200kg | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | D区行政楼24# | 6层6站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| 　 | D区行政楼25# | 6层6站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| 　 | D区行政楼26# | 6层6站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| 　 | D区行政楼27# | 6层6站 | 1.5m/s | 1000kg | 1 | 帝森 | 　 | 　 |
| 杂物梯 | D区行政楼食堂 | 3层3站 | 0.5m/s | 200kg | 1 | 　 | 　 | 　 |

二、其他要求：

投标报价须包括免费提供的零配件费用、税金、五方对讲等相关费用，对200元以上的单个配件需另附配件报价表，并根据电梯的品牌注明规格、型号、生产商（地）、单价，以便评标时对比性价和作为日后维修时的参照。

三、付款方式：

付款方式：此项维保招标采用按季付款的方式，即中标单位在完成一个季度的维保服务工作后，于下一季度付款。

四、资质要求：

具有特种设备安装、改造、维修许可A级以上资质，且拥有T1或T2证书的专业技术人员40人以上（需提供至少30人在滁州参加社保的证明），并经滁州市市场监督管理局电梯维修保养备案，企业通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001认证，滁州市市场监督管理部门无违规处罚记录，在维保过程中未发生过重大安全责任事故，具有独立承担民事责任能力的电梯维保单位。

五、业绩要求：

提供滁州市域内医疗单位单个合同三台以上的垂直电梯维保合同不少于五份（合同生效大于半年或失效少于半年）。

六、专业人员要求：

要求提供驻点维保人员配置技术力量一览表（需写明姓名、专业岗位、许可项目、证书编号、持证有效期）及免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话，承诺应急响应能到达的最快时限及排除故障时限，要求按排南区现场24小时驻点人员不少于一人，并提供驻点人员姓名、手机号码和资质证书复印件。

 七、中标响应：

中标单位须承担履行法定许可手续、检查、清洁、卫生、润滑、维修、定期保养、修理（不含重大维修、改造）更换200元以内的单个易损件，配合定期检验，参加紧急救援，指导培训用户安全使用等；需针对招标范围内的电梯品牌配件（含易损件）进行备购，缩短维修时间。

八、服务期限：

五年，合同一年一签。

九、投标方法：

1、评标方法：本工程最高限价19.9万元，原则上低价中标。本次报价为包死价，报价含人工费、安装费、运输费、卸货费、卫生清理及税金、电梯安全责任险【全院在用电梯55台（南区39台，北区和儿童医院16台），其中扶梯12台、乘客梯43台；保费垂直梯不低于100元，扶梯不低于130元】等一切费用。

2、本次投标保证金3000元，各投标人投标时需将投标保证金汇款至我方账号并在汇款事项中备注“南区电梯维保”**（开户行：工行东南支行，账户名：滁州市第一人民医院，账号：1313002409024907025）**。开标结束后，无息退还未中标人投标保证金（投标人投标时需将退保证金账户信息盖章并放入投标文件中，跨行汇款手续费由投标人支付）。中标人投标保证金转为履约保证金，合同期满并验收合格后无息退还。注：投标人投标文件中必须注明退款信息，且退款与打款信息必须一致，如若遗漏、信息不符造成无法退还质保金，后果自负。

3、投标文件要求：标书一正二副**（投标文件格式详见附件1）**，密封在档案袋中，档案袋封面需注明项目名称、单位、联系人及联系方式，封口处需加盖骑缝章。

4、投标文件递交期限，2019年2月20日至2019年2月26日17时00分截止。请各投标人在投标截止日前到滁州市一院招标办递交投标书。地址：滁州市醉翁西路369号，南区行政部四楼东招标办。

十、开标：

我院择日在院纪委监督下自行组织开标，待开标确定中标候选人后，将中标结果在本院网站公示。

    联系电话：0550-3526032（招标办）

    监督电话：0550-3526026（监审科）