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名称：滁州市第一人民医院宫腔一体镜设备询价文件
[bookmark: _GoBack]编号：XJSB2026029    

2026年8月

1、 产品清单及要求
(1) 项目明细
1． 产品名称：宫腔一体镜；
2． 采购数量：1台；
3． 预算价：2.9万元。
4． 需适配STORZ腔镜系统使用
(2) 功能及参数要求：
(1)视向角≥30°，视场角≥70°
(2)有效景深范围：最大值≥50mm，最小值≤4mm；工作长度≥180mm
(3)镜、鞘一体化，无创末端设计
(4)插入部最大外径≤15.1Fr（5mm），免扩宫
(5)器械通道可通过5Fr器械，双重密封设计，无磁片设计
(6)器械插入口为喇叭形，方便器械进入
(7)质保期≥3年
(8)配置清单
(1) 宫腔镜一体镜*1
(2) 宫腔镜配套手术器械（剪刀）*1
(3) 宫腔镜配套手术器械（活检钳）*1
(4) 宫腔镜配套手术器械（倒齿抓钳）*1
(5) 专用内窥镜器械消毒盒*1
2、 报名材料要求
报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:
1. 产品询价响应表
按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。
2. 其他需提交材料
(1) 厂家三证，投标供应商三证；
(2) 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；
(3) 产品检验报告、说明书；
(4) 产品彩页；
(5) 其他可证明产品核心参数的材料。
3、 其他说明
我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
采购人保留对本次采购的最终解释权。






 宫腔一体镜响应参数表
	询价产品
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	视向角≥30°，视场角≥70°
	
	

	有效景深范围：最大值≥50mm，最小值≤4mm工作长度≥180mm
	
	

	镜、鞘一体化，无创末端设计
	
	

	插入部最大外径≤15.1Fr（5mm），免扩宫
	
	

	器械通道器械通道可通过5Fr器械，双重密封设计，无磁片设计
	
	

	器械插入口为喇叭形，方便器械进入
	
	

	质保期≥3年
	
	



