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名称：滁州市第一人民医院病理组织漂烘仪设备询价文件
编号：  XJSB-2026030  

2026年11月
1、 产品清单及要求
(1) 项目明细
1． 产品名称：病理组织漂烘仪；
2． 采购数量：2台；
3． 预算单价：单价10000元/台，总金额20000元。
(2) 功能及参数要求：
1． 采用模块化设计，漂片、烘片、烤片三部分可独立温度控制。
2． 黑色的搪瓷聚合物漂片槽，捞片时对比清楚，方便操作。
3． [bookmark: _GoBack]瓦楞状烘片槽设计，玻片呈60°斜角插入，同时可处理≥60块玻片。
4． 烤片室可容纳3个常规染色架。
5． 烤片室可根据温度设定不同的烤片时间，有声音报警。
6． 温控范围：常温—90℃可调。
7． 质保期≥3年。
2、 报名材料要求
报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:
1. 产品询价响应表
按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。
2. 其他需提交材料
(1) 厂家三证，投标供应商三证；
(2) 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；
(3) 产品注册检验报告、说明书；
(4) 产品彩页；
(5) 其他可证明产品核心参数的材料。
3、 其他说明
我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
采购人保留对本次采购的最终解释权。





















病理组织漂烘仪 响应参数表
	询价产品
	病理组织漂烘仪

	注册证名称
	

	规格型号
	

	单位
	

	响应报价
	

	注册证号
	

	厂家
	

	供应商名称及盖章
	

	联系方式
	

	功能及参数
	响应产品功能及参数
	响应参数位置
(填写参数在证明材料第几页）

	采用模块化设计，漂片、烘片、烤片三部分可独立温度控制。
	
	

	黑色的搪瓷聚合物漂片槽，捞片时对比清楚，方便操作。
	
	

	瓦楞状烘片槽设计，玻片呈60°斜角插入，同时可处理≥60块玻片。
	
	

	烤片室可容纳3个常规染色架。
	
	

	烤片室可根据温度设定不同的烤片时间，有声音报警。
	
	

	温控范围：常温—90℃可调。
	
	

	质保期≥3年。
	
	



